**Приложение 20**

**Технические характеристики колесного экскаватора**

**(UMG Е-140W или аналог)**

**Основные технические характеристики.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики экскаватора UMG Е-140W | | |
| Эксплуатационная масса | т | 13,4 |
| Длинна рукояти | мм | 2310 |
| Емкость ковша | м | 0,8 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5445 |
| Двигатель |  | Deutz BF 4M2012 |
| Мощность двигателя при 2000 об/мин. | кВт (л.с.) | 67 (90) |
| Мосты, КПП |  | Carraro (Италия) |
| Коробка передач |  | Двухскоростная |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы | мм | 2100 |
| Рабочий цикл | сек. | 12 |
| Гидравлика |  | Bosch Rexroth |
| Гидросхема уравления |  | LUDV фирмы Bosch Rexroth |
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20+20 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 |
| Длина | мм | 8055 |
| Ширина | мм | 2500 |
| Высота по рабочему оборудованию | мм | 3005 |
| Высота по кабине | мм | 3062 |

