

**Приложение 7**

**Технические характеристики седельного тягача**

**(КАМАЗ 65225-6015-53 (Евро-5) или аналог)**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6х6 |
| **Параметры масс** | |
| Снаряженная масса, кг | 11 285 |
| Полная масса, кг | 33 360 |
| Полная масса автопоезда, кг | 75 360 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 22 000 |
| **Распределение нагрузки от автомобиля полной массы** | |
| На передний мост, кг | 7 500 |
| На заднюю тележку, кг | 25 860 |
| **Двигатель** | |
| Модель | 740.735-400 (ЕВРО-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 400 |
| **Система питания** | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| **Коробка передач** | |
| Модель | ZF16 |
| Тип | механическая, 16-ступенчатая |
| **Колеса и шины** | |
| Размер шин | 12.00 R20 |
| **Кабина** | |
| Тип | пневмоподвеска кабины, рестайлинговая |
| **Седельно-сцепное устройство** | |
| Высота ССУ, мм | 1420-1450 |
| Диаметр шкворня, “ | 3,5 |

*** ***